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FICHA TÉCNICA
Tarjeta RFID para Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos

🔹 Descripción General
Tarjeta RFID sin contacto diseñada para la identificación de usuarios en estaciones de carga de vehículos eléctricos. Permite la autenticación mediante proximidad, facilitando el acceso controlado a servicios de carga.

🔹 Tecnología
· Tipo: Tarjeta RFID pasiva (sin batería) 
· Frecuencia de operación: 13.56 MHz 
· Protocolo: ISO/IEC 14443 Tipo A 

🔹 Chip Compatible
· MIFARE S50 
· MIFARE S70 
· Ultralight 
· NTAG203 / NTAG213 / NTAG216 
· Tarjetas tipo CPU (según versión) 

🔹 Características Físicas
· Formato: CR80 (tipo credencial estándar) 
· Dimensiones: 85.6 × 54 mm 
· Espesor: ~0.8 mm 
· Material: PVC / PET 
· Color: Negro (personalizable) 
· Acabado: Impresión serigráfica o térmica (opcional) 

🔹 Identificación
· UID (Unique Identifier) único por tarjeta 
· Programable dependiendo del tipo de chip
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