FICHA TÉCNICA
Adaptador de Conector EV Tipo 1 a NACS
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🔹 Descripción General
Adaptador que permite la conexión de vehículos eléctricos con entrada Tipo 1 (SAE J1772) a estaciones de carga con conector NACS (North American Charging Standard), facilitando la interoperabilidad entre estándares.

🔹 Tipo de Conector
· Entrada (vehículo): Tipo 1 (SAE J1772) 
· Salida (cargador): NACS 

🔹 Características Eléctricas
· Potencia máxima: 7 kW 
· Corriente máxima: 32 A 
· Voltaje nominal: 220 V (AC) 
· Tipo de carga: Monofásica 

🔹 Materiales
· Carcasa: Plástico de alta resistencia 
· Contactos: Aleación conductora con recubrimiento anticorrosivo 

🔹 Características Físicas
· Diseño compacto y portátil 
· Construcción robusta para uso continuo 
· Fácil manejo y conexión 

🔹 Seguridad
· Aislamiento eléctrico 
· Diseño resistente a temperatura 
· Cumple con estándares de conexión EV 

🔹 Condiciones de Operación
· Uso interior y exterior 
· Resistencia a humedad y temperatura moderada 

🔹 Aplicaciones
· Vehículos Tipo 1 con acceso a infraestructura NACS 
· Estaciones de carga modernas 
· Adaptación entre estándares emergentes 

🔹 Ventajas
· Permite compatibilidad con red NACS 
· Solución práctica y portátil 
· Instalación inmediata sin herramientas
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